## Ciclo de Carnot

### Preguntas con múltiples respuestas

1. Un volumen de 0.3 moles de nitrógeno se expansiona isotérmicamente a una temperatura de 350ºC desde un volumen de 1.8 litros hasta 3.1 litros, recorriendo un cliclo de Carnot entre las temperaturas de 350ºC y 100ºC ¿ Cuál es el rendimiento del ciclo? ¿ Cuál es el valor de la energía abasorbida en forma de calor del foco caliente y el trabajo realizado?
   1. Rendimiento 40%
      Q1= 843.3 J
      W = 337.3 J
   2. Rendimiento 40%
      Q1 = 450 J
      W = 180 J
   3. Rendimiento 28%
      Q1= 843.3 J
      W = 236 J
   4. Rendimiento 40%
      Q1 = 620 J
      W = 560 J
2. El rendimiento de un gas recorriendo un ciclo de Carnot Wneto/Q1 , ¿en qué caso será mayor a) si el ciclo se recorre entre las temperaturas 485ºC y 325ºC , b) 400ºC y 220ºC , c) 350ºC y 250ºC . 2) ¿ Existe un límite para los valores de rendimiento?
   1. 1)El mayor rendimiento corresponde al caso a) luego el b) y luego el c).
      2) No, se puede obtener cualquier rendimiento por alto que sea..
   2. 1) El rendimiento mayor es en el caso c) luego el b) y por último en el caso a).
      2) No, los rendimientos altos están impedidos por el 2º Principio de la Termodinámica.
   3. 1) El mayor rendimiento corresponde al caso b), luego el a) y por último el c).
      2) Sí, viene dado por el 2º Principio de la Termodinámica, que pone un límite a los rendimientos posibles.
   4. 1) El mayor rendimiento corresponde al caso b) , luego el a) y por último el c).
      2) No, se puede obtener cualquier rendimiento, todo depende de las temperaturas entre las cuales se recorra el ciclo.
3. Una determinada cantidad de vapor de agua, recore un ciclo de Carnot entre 150ºC y 100ºC. ¿ En qué partes del ciclo se intercambia energía en forma de calor y en qué otras se realiza trabajo?
   1. Expansión isoterma : se absorbe calor y se realiza trabajo Q1 y W1.
      Expansión abiabática: se realiza trabajo W2
      Compresión isoterma : se cede energía en forma de calor Q3, y se realitra trabajo de compresión W3 (negativo).
      Compresión adiabática: se realiza trabajo W4.
   2. Expansión isoterma: se absobe calor Q1.
      Expansión adiabática: No se intercambia calor.
      Compresión isoterma : se realiza trabajo W3 (negativo).
      Compresión adiabática: No se intercambia calor con el exterior
   3. Expansión isoterma : se realiza trabajo W1.
      Expansión adiabática : Se realiza trabajo W2.
      Compresión isoterma: Se realiza trabajo W3.
      Compresión adiabática : se realiza trabajo W4.
   4. Expansión isoterma: se realiza trabajo W1 y se absorbe calor Q1.
      Expansión adiabática : Se realiza trabajo W2.
      Compresión isoterma: se realiza trabajo W3 (negativo) y se cede calor Q3
      Compresión adiabática: Se absorbe calor Q4.