Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2 º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

a ) El dato del enunciado en el que se indica que la nevera produce 300 W de refrigeración, significa que, en un segundo extrae del foco frío 300 J = 0´3 kJ. Con este dato podremos calcular el caudal de líquido refrigerante, si supieramos kJ por Kg de refrigerante se extraen cuando se evapora a -25ºC. Para ello, como hemos visto en el diagrama de Mollier, tendremos que restar la entalpía de 1 kg de refrigerante en fase de vapor a -25ºC y la correspondiente a 1 kg de refrigerante en fase líquida a 45 ºC. Usa la tabla del enunciado para ello. El caudal de refrigerante en nuestra nevera será: a) 12´5 g/s b) 2´5 g/s

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |