## FUNCIONAMIENTO DE UNA NEVERA.

### Preguntas con múltiples respuestas

1. En una nevera que utiliza un freón como refrigerante, se extrae del foco frío una cantidad de energía en forma de calor Q1, y se cede al foco caliente una cantidad de energía en forma de calor de Q2, realizando el compresor un trabajo W. Se pide : a) ¿Que es mayor Q1 o Q2? b) ¿ Cuál será el trabajo W realizado por el compresor?
   1. a) En valores absolutos Q1 es mayor que Q2.
      b) El W no tiene nada que ver con Q1 y Q2.
   2. a) En valores absolutos Q2 es mayor que Q1.
      b) El W = Q2-Q1 ( en valores absolutos).
   3. a) Los valores de Q1 y Q2 son iguales.
      c) El W realizado depende del compresor.
   4. a) En valores absolutos Q2 es mayor que Q1.
      b) El trabajo realizado depende del compresor y es mayor de Q2-Q1 (en valores absolutos)
2. Una nevera utiliza un freón como refrigerante. Si produce 450 W de refrigeración y el freón en el evaporador se encuentra a -20ºC y se condensa en el condensador a 30ºC. Si la entalpía en kJ/kg a -20ºC es 389 para el vapor y 175 para el líquido y a 30ºC es 418.2 para el vapor y 241.2 para el líquido ¿ Cuál la cantidad de energía extraida del foco frio por kg de refrigerante? ¿Cuál es el caudad del mismo?
   1. Q1 = 389-175 =214kJ/kg
      Caudal = 2.1 x 10-3 kg/s = 2.1 g/s
   2. Q1 = 389-241.2 =147.8 kJ/kg
      Caudal =3.04 x 10-3 kg/s = 3.04 g/s
   3. Q1 = 418.2- 175 =243.2 kJ/kg
      Caudal =1.85 x 10-3 kg/s = 1.85 g/s
   4. Q1 = 418.2 - 241.2 = 177 kJ/kg
      Caudal =2.54 x 10-3 kg/s = 2.54 g/s
3. En la misma nevera anterior ¿ Cuál será la energía cedida en forma de calor Q2 al foco caliente por kg de refrigerante?¿Qué puedes decir del W realizado por el compresor
   1. Q2 = 418.2 - 241.2 = 177 kJ/kg
      El W del compresor será mayor de Q2 - Q1 = 177 - 147.8 = 29.2 kJ/kg
   2. Q2 = 177 kJ/kg
      El trabajo del compresor depende del tipo del mismo.
   3. Q2 = 120 kJ/kg
      El trabajo del compresor depende del tipo del mismo
   4. Q2 = 195 kJ/kg
      No podemos decir nada del trabajo realizado por el compresor.