Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2 º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

1.-a) Establecer la condición para que un proceso ocurra espontáneamente en un sistema aislado y en un proceso cíclico como el de la máquina de Carnot estudiada en el problema anterior.b) Si en la máquina anterior, los focos reales se encuentran a 500ºC el foco caliente y a 100ºC el foco frío, evolucionando el gas entre las temperaturas indicadas en el problema anterior (400ºC y 200ºC) ¿Cuál es la variación de entropía que se produce?. 2.- Una nevera está funcionando en una habitación a 20ºC y en su congelador la temperatura es de -20ºC. Si el líquido utilizado en el circuito es un freón ( R-134a 1,1,1,2-Tetrafluoretano) y se utiliza el ciclo estandar de compresión de vapor produciendo 300 W de refrigeración, se pide :a) Caudal de refrigerante, b) Potencia del compresor, c) Cantidad de energía en forma de calor que se extrae del foco frío en 1 hora y la que llega al foco caliente (habitación) d) Su eficiencia e) El incremento de entropía en el proceso. Datos: El freón está a -25ºC en el circuito del vaporizador, a 45ºC en el circuito del condensador y sale del compresor a 53ºC.
TEMP (ºC) | H vapor (kJ/kg) | H líquido (kJ/kg) | S vapor (kJ/kg.K) | S líquido (kJ/kg.K)
-25 | 385 | 168 | 1´72 | -
45 | 419 | 265 | 1´70 | 1´21
53 | 425 | 276 | 1´72 | -

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |