Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

b) Para calcular la potencia del compresor (trabajo realizado sobre el vapor por segundo), tendremos que considerar el caudal de refrigerante de nuestra nevera, y las entalpías del vapor cuando entra H1 y cuando sale del compresor H2. Los valores pueden ser. a) Potencia compresor = 100 W b) Potencia compresor = 225 W

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |