# CONTROL MANUAL RF

Blue Sea Navigation System - Pines 6, 7 (RF)

PROPULSIÓN
0%
DIRECCIÓN
0°
Estado de Conexión: CONECTADO
Señal RF: 97%
Batería del Control: 85%
Modo Actual: MANUAL (RF)

## LECTURA DE SENSORES

GPS (Pines 14, 15)
38.987° N, 0.165° W
BRÚJULA I2C (20, 21)
180° S
BATERÍA LIPO 3S
12.3V
INERCIAL ITG/MPU
Roll: 0.5°
VELOCIDAD (SOG)
2.4 nudos
SATÉLITES
12

## ESTADO DE ACTUADORES

HÉLICE PROPULSORA (Pin 5) 0%
SERVO TIMÓN (Pin 9) 0° (Neutro)
LUCES DE NAVEGACIÓN APAGADAS