tipo_de_macro=R2
id='radio' expresi&oacute;n='1' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='V' expresi&oacute;n='220' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='Vmax' expresi&oacute;n='V*ra&iacute;z(2)'
id='fr' expresi&oacute;n='60' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='fase' expresi&oacute;n='0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='x1' expresi&oacute;n='-1.5' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='y1' expresi&oacute;n='0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='x2' expresi&oacute;n='1.5' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='y2' expresi&oacute;n='0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='INIT' evaluar='una-sola-vez' algoritmo='si'
inicio='x=(x1+x2)/2;y=(y1+y2)/2;dx=x2-x1;dy=y2-y1' hacer='L=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2);R=radio;' id='CALC' evaluar='siempre' algoritmo='si'
id='rojo' expresi&oacute;n='1.0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='verde' expresi&oacute;n='1.0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='azul' expresi&oacute;n='1.0' evaluar='una-sola-vez' constante='si'
id='v(t)' expresi&oacute;n='Vmax*sen(2*pi*fr*t-fase)'
tipo='segmento' color='negro' expresi&oacute;n='(x1,y1)(x2,y2)' tamaņo='3' 
tipo='arco' color='negro' centro='(x,y)' radio='R' fin='360' relleno='(rojo,verde,azul,0.0)' 
tipo='punto' dibujar-si='vernum>0' color='negro' expresi&oacute;n='(x-R/2+R/10,y-7*R/12)' tamaņo='0' 
tipo='curva' color='negro' expresi&oacute;n='(x-R/2+R*t,y+R*sen(2*pi*t)/3)' t.pasos='16' visible='no' 
