2º Bachillerato

| Campo magnético |

| Autor: José Luis San Emeterio Peña Adaptador DescartesJS:José Luis San Emeterio Peña |

Magn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprimir |

Autoinducción

| Una forma muy simple de producir corrientes inducidas en un circuito es variar la intensidad de corriente que lo atraviesa, pues así se genera un campo magnético variable. Esto es lo que pasa cuando se cierra o abre el interruptor de un circuito. El efecto resulta mucho más patente si el circuito incluye una bobina como la de la figura.
En esta puedes estudiar el fenómeno de la autoinducción en una bobina y comprender cómo depende de sus características, justificando la ley de Henry: donde fem es la fuerza electromotriz auto inducida, dI/dt es la variación de la intensidad de corriente con el tiempo y L, el coeficiente de autoinducción, es una característica de la bobina, cuya unidad se denomina henrio. Su valor resulta ser: donde μ es la permeabilidad magnética, n el número de espiras, s la superficie y l la longitud de la bobina.

| Conocimientos previos |

| Imanes naturales |
| Líneas de fuerza |
| Imanes y corrientes |
| Conclusiones |

| Acción del campo magnético |

| Sobre una partícula cargada |
| Sobre una corriente rectilínea |
| Sobre una espira de corriente |
| Conclusiones |

| Creación de campos magnéticos |

| Por una partícula cargada |
| Por una corriente rectilínea |
| Por una bobina |
| Explicación del magnetismo natural |
| Conclusiones |

| Corrientes inducidas |

| Flujo magnético |
| Leyes de Faraday y Lenz |
| Autoinducción |
| Conclusiones |

| Corriente alterna |

| Generación de una corriente alterna |
| Circuito de corriente alterna |
| Conclusiones |

| Evaluación |