## ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO

### Preguntas con respuestas múltiples

1. Queremos arrastrar con velocidad constante, sobre una superficie horizontal con rozamiento, un bloque de 20 kg con una cuerda que forma ángulo de 45º con la horizontal. ¿Depende la tensión de la cuerda de la velocidad con la que la arrastremos?
   1. Sí. A más velocidad más fuerza.
   2. No, para cualquier velocidad constante con la que lo arrastremos, fuerza o tensión que hacemos con la cuerda será la misma.
   3. Sí, pues para "arrancar" y mover la caja a una determinada velocidad, la tensión de la cuerda depende de ésta velocidad.
   4. Sí. A menos velocidad menos fuerza.
2. Arrastramos con una velocidad constante de 0´7 m/s, una caja de 30 Kg sobre una superficie horizontal que presenta un rozamiento con la caja de 0´45. Para ello tiramos de la caja con una cuerda que forma ángulo con la horizontal de 35º.a) ¿Qué tensión debemos hacer con la cuerda? b) ¿Y si la arrastramos con una velocidad constante de 1´5 m/s?
   1. a) T= 132´3 N b) T´= 132´3 N
   2. a) T= 140´4 N b) T´ = 152´4 N
   3. a) T= 122´8 N b) T´=122´8 N
   4. a) T= 140´4 N b) T´=140´4 N
3. Con una cuerda prácticamente sin peso, queremos arrastrar con velocidad constante, una masa de 50 Kg por un plano horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0´65. ¿Con qué ángulo debemos tirar con la cuerda para que la tensión sea mínima?
   1. ángulo con la horizontal = 33º
   2. ángulo con la horizontal = 24º
   3. ángulo con la horizontal = 38º
   4. ángulo con la horizontal = 0º