Problema. 2º de Bachillerato

| ENERGÍA ELÉCTRICA.Central Nuclear |

| Autora: Mª Josefa Grima. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima |

central nuclear |  |  |  |  |  |  |  |

2º ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRAL NUCLEAR

La corriente alterna que sale del alternador, debe tener una frecuencia de 50 Hz (con lo que el inducido debe girar a 50 vueltas por segundo). Su voltaje es bajo y su intensidad puede ser grande. Para transportarla de unos lugares a otros, es necesario por motivos de mínima pérdida de energía en el transporte, hacerlo a elevada tensión y baja intensidad. Esto se logra en un TRANSFORMADOR, que funcionando en sentido inverso, nos permitirá bajar la tensión en los lugares de consumo. El esquema de un transformador será: Siendo N1 el nº de espiras en el primario y N2 el nº de espiras en el secundario, los valores de d.d.p y de intensidad de corriente entre ambos vendrán dados por: y los de intensidad

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |