Problema. 1º de Bachillerato

| 1º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Ciclo de CARNOT |

| Mª Josefa Grima y Javier Soriano. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

1º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Ciclo de CARNOT

Por último, estas máquinas térmicas que trabajan cíclicamente transformando parte del flujo de energía en forma de calor del foco caliente al frío, en trabajo, podemos darles la vuelta y, utilizando un trabajo exterior, pasar energía en forma de calor del foco frío al caliente. Tendremos entonces una máquína refrigerante (nevera, aparato de aire acondicionado...). Así como en las máquinas térmicas, el rendimiento lo calculamos como: W/Q1 = (T1-T2)/T1 , y, es menor que 1 (suelen trabajar con bajos rendimientos) , el coeficiente de eficacia de una máquina refrigerante se define cómo Q2/W = T2/(T1-T2) , y puede ser mayor que 1.

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |