Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

c) Para calcular la cantidad de energía en forma de calor que se extrae del foco frío (congelador nevera) Q1, y la que llega al foco caliente (habitación) Q2 en una hora, debido a la condensación del freón, tendremos que utilizar los datos por segundo antes calculados. Estos valores pueden ser: a) Q1 = 2250 kJ/h ; Q2= -2780 kJ/h b) Q1 = 1080 kJ/h ; Q2= -1440 kJ/h

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |