Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2 º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

d) Para calcular la "eficiencia energética" de una máquina frigorífica, tendremos que considerar, la energía que extrae del foco frío Q1, y el trabajo W realizado por el compresor (que supone energía aportada al sistema). Estos valores pueden ser por segundo, es decir, la potencia de refrigeración y la potencia del compresor. Este valor se denomina COP y siempre es mayor que 1. El COP de nuestra nevera puede ser: a) COP = 2´3 b) COP = 3´0

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |