Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

En la página anterior, hemos calculado el incremento total de entropía del sistema en una hora considerando que circula una cantidad de refrigerante de: 2´5 ·10-3(kg/s) x 3600 (s/h)= 9 (kg/h) Los datos de entropía del refrigerante que aparecen en la tabla inicial, son por Kg del mismo, y también vemos que, al recorrer el ciclo completo el refrigerante, se mantiene con entropía constante, es decir su incremento es cero. S2 - S1 = 1´72 -1´72 = 0´00 ; S2´- S2= 1´70-1´72= -0.02 kJ/K ;S3-S2´=1´21-1´70= - 0´49 kJ/K luego de 1 a 3 el incremento de entropía es de -0.51 kJ/kg de 3 a 1 el incremento de entropía será S1-S3= 1´72 -1.21 =+0´51 kJ/K , que como vemos nos hace un incremento de entropía para el refrigerante al recorrer el ciclo igual a cero, lo cual es lógico. Lo que no podemos calcular con éstos datos es el incremento de entropía del "entorno" , que sí que será positivo.

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |