Problema. 1º de Bachillerato

| 2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera |

| Mª Josefa Grima y Daniel Amorós. Adaptación a DescartesJS: Mª Josefa Grima. |

termodinámica |  |  |  |  |  |  |  |

2º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. Funcionamiento de una nevera.

b) CORRECTO. Has hecho bien los cálculos de Q1 y de Q2 por segundo , con lo que los correspondientes a 1 hora son correctos El valor calculado de Q2 se refiere a la energía cedida al foco caliente, por la CONDENSACIÓN del freón (que resulta ser de -1386 kJ/h ) y por el paso previo del vapor desde 53ºC a 45ºC en el condensador (que resulta ser de -54kJ/h).

| Guía del alumno |

| Escena interactiva |

| Evaluación |

| Problema resuelto |