1º Bachillerato

| LA MEDIDA |

| Autor: J. Villasuso. Adaptador a Descartes-JS: Enric Ripoll. |

Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tipos de instrumentos de medida: digitales | 2 / 2
En los instrumentos digitales el número que representa el valor de la medida aparece representado por unas cifras visibles directamente en la pantalla. El cálculo del valor se realiza por un procedimiento electrónico y se muestra en el cristal de la pantalla. Se cometen errores al medir tanto con los aparatos analógicos como con los digitales.
| Debemos conocer el rango de medida del aparato, es decir, entre que valores máximo y mínimo se debe usar sin estropearlo ni cometer errores enormes. Uno será la cota máxima y otro la cota mínima de su rango de medidas posibles. Los instrumentos deben indicar el límite de protección, para saber a que condiciones podemos exponerlo sin dañarlo. A veces vienen protegidos de una posible avería por el mal uso. Por ejemplo, un amperímetro que no pueda soportar una corriente mayor de 1A viene protegido por un fusible de 1 A.
Los instrumentos digitales, por la generalización de la electrónica, se imponen cada vez más. Al medir con ellos debemos conocer la incertidumbre con que nos ofrecen sus dígitos. Observa en la foto de la balanza digital la desviación (incertidumbre) que debemos tomar en mediadas de hasta 50 g.¿Es de 0,1 g?

| Introducción |

| Magnitudes |

| Unidades |

| S.I. |
| Factor de conversión |

| Instrumentos de medida |

| Tipos |
| Cualidades |
| Errores debidos a los aparatos |

| El proceso de medir |

| ¿Cómo realizarlo? |
| Medidas directas |
| Medidas indirectas |
| Normas U.N.E. |
| Registro de datos |

| Expresión de la medida |

| Valor representativo |
| ¿Cuántas medidas realizar? |
| Imprecisión y resultado |
| Ea |
| Er |
| Cifras significativas |
| Notación científica |
| Orden de magnitud |

| Evaluación |